南京市职业病防治院空气源热水系统

维保项目报价单

|  |  |
| --- | --- |
| 服务内容 | 服务至少包括每年4次的维护保养：电器检查、泄压装置检查；运行工况检查；水箱除垢，翅片清扫；阳极棒检查或按需更换。（检查范围从系统配电柜的出线端至系统热水出口止，包括但不限于系统内的电器部分、水路部分及相关配件。）除阳极棒外的零配件更换甲方另行支付，供应商在提供维保服务过程中，对不需要更换的设备部件进行更换的，供应商除恢复原状外，还应承担所更换配件总额50%的赔偿金，由此造成人身、财产损害的责任由供应商承担。 |
| 签订期限 | 一年 |
| 安全责任 | 如因服务单位工作不当造成的责任事故，服务单位承担全部责任。 |
| 服务价格（大写） |  |

价格不得高于人民币10000元。

公司名称（加盖公章）：

报价日期：